|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\user\Desktop\logo-large.jpg   |  | | --- | |  | |
| **ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ** |
| **ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ** |
| **ΛΑΜΙΑΣ** |

**ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ**

**ΠΑΝΤΕΛΟΝΙΑ**

Η στολή εργασίας θα περιλαμβάνει: α) παντελόνι το οποίο θα είναι από 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι, θα είναι τουλάχιστον 245 γραμμάρια και θα φέρει ειδική θέση για επιγονατίδα.

**ΦΟΥΤΕΡ**

Τα φούτερ θα είναι 50% βαμβάκι και 50% πολυεστέρα και θα φέρουντα διακριτικά της ΔΕΥΑΛ.

**ΡΟΜΠΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ**

Οι ρόμπες εργασίας θα είναι 65% πολυεστέρα και 35% βαμβάκι κατάλληλες για εργασίες χημείου.

**ΓΙΛΕΚΑ ΦΩΣΦΟΡΙΖΕ**

Τα γιλέκα θα είναι φωσφοριζέ με ανακλαστική ταινία.

**ΓΑΝΤΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ.**

Γάντια από πλέξη πολυεστέρα εμβαπτισμένο με νιτρίλιο. Νάιλον στο άνω μέρος και επικάλυψη παλάμης.

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ**

Τα υποδήματα ασφαλείας θα πρέπει να είναι αντιστατικά, αντικραδασμικά και αντιολισθητικά με σόλα πολυουρεθάνης δύο πυκνοτήτων με προστασία στα ακροδάχτυλα και επιπλέον αδιάβροχο στο νερό.

**ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ**

Τα υποδήματα θα πρέπει να είναι για 18000 volt αδιάβροχο με προστασία στα ακροδάχτυλα με σόλα με υψηλή ανθεκτικότητα και υψηλή ηλεκτρικά αντίσταση και επιπλέον αδιάβροχα στο νερό.

ΛΑΜΙΑ 26/8/2020

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Τ.Υ

ΒΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Δ. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ